**Анкета проведення аудиту доступності виборчої дільниці**

|  | **Вимоги нормативного документа** | **Рисунок відповідно до ДБН** | **Фотофіксація** | **Вимоги ДБН дотримано?** | | **Ступінь впливу на доступність об’єкту** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Так** | **Ні** | доступно | | частково доступно | недоступно |
| **І** | **Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.** | | | | |  | | | |
| **1.** | Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар’єрів і перешкод, вибоїн тощо.  (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - **не більше 0,015 м.**  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Безымянный | P1010199 | + |  |  | | + |  |
| **2.** | Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12.  (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною **не повинна перевищувати 0,04 м).**  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | 1-05-09 |  |  | + |  | | + |  |
| **3.** | **Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території:**  **3.1.** Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, **над** шляхами руху становить min 2,1 м.  **3.2.** Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0.7 м.  **3.3.** Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0.1 м.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Презентація1 | P1010202  P1010210 | **+** |  |  | | + |  |
| **+** |  | + | |  |  |
| **+** |  | + | |  |  |
| **4.** | Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території.  Чи відповідає вхід наступним вимогам:  **4.1.** Ширина хвіртки min 90 см  **4.2.** Відсутні сходи чи пороги  **4.3**. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | P1010209 | + |  | + | |  |  |
| + |  | + | |  |  |
| + |  | + | |  |  |
| **5.** | **Зона паркування.**  **5.1**. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів  **5.2**. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю  **5.3**. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»: 5.38 "Місце для стоянки" разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) [International Symbol of Access](http://en.wikipedia.org/wiki/Image:International_Symbol_of_Acce)  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Graphic2a1a | P1010208 | + |  | + | |  |  |
|  | + |  | |  | + |
|  |  |  | |  |  |
| **ІІ.** | **Будівля і приміщення.** | | | | | | | | |
| **6.** | **Вхід до будівлі.** | | | | |  | | | |
|  | **Сходи зовнішні.**  **6.1.** Сходинки однакові по висоті  **6.2.** Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | a b | ***P1010201*** |  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
| **Поручні при зовнішніх сходах:**   * 1. Наявні поручні біля сходів   2. Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см   3. Поручні розташовані з обох боків   4. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила   *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | сходи2а |  |  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
| **7.** | **Пандус:** Якщо при вході є сходи, то сходи **повинні дублюватися пандусами \** ухил 1:12  **7.1.** Наявний пандус.  **7.2.** Ухил пандусу відповідає нормативам.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | пандус 1б a |  |  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
| **7.3.** На пандусі наявні перила.  **7.4**. Перила встановлені з обох боків пандусу.  **7.5.** Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.  **7.6.** Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Пандус односторонній б |  |  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
|  | ***+*** |  | |  |  |
| **8.** | **Вхіднагрупа,**  **Тамбур** | | | | |  | | | |
|  | **Двері**:  **8.1.** Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить min 90 см.  **8.2.** Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***Дверний проріз*** | ***P1010200*** |  | ***+*** |  | |  |  |
| ***+*** |  |  | |  |  |
| **8.3. Пороги** в дверях не перевищують 2,5 см.  (найкраще, коли пороги відсутні)  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***a*** | ***P1010211*** |  | ***+*** |  | |  |  |
| **8.4.**Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепоною для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.  Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***23c*** |  | ***+*** |  |  | |  |  |
| **8.5.** На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  |  | ***+*** |  | |  |  |
| **9.** | **Вестибюль** | | | | |  | | | |
|  | **9.1.** У вестибюлі є сходи.  (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці)  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | ***P1010212*** | ***3*** |  |  | |  |  |
| **9.2.** Наявне контрастне маркування ребер сходинок.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | ***+*** |  | |  |  |
| **9.3***.* На сходах встановлені перила.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | ***+*** |  | |  |  |
| **9.4.** Перила на сходах встановлені з обох боків.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | ***+*** |  | |  |  |
|  | **9.5.** Сходи дубльовані пандусом.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | ***+*** |  | |  |  |
|  | **9.6.** Пандус обладнаний перилами.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | ***+*** |  | |  |  |
| **10.** | **Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.** | | | | | | | | |
|  | **10.1.**Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, **над** шляхами руху становить min 2,1 м.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | під сходами114phПрезентація1 |  | ***+*** |  |  | |  |  |
| **10.2.** Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0.7 м.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***+*** |  |  | |  |  |
| **10.3.**Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0.1 м.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***+*** |  |  | |  |  |
| **10.4.** Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min 1,8 м.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***+*** |  |  | |  |  |
| **10.5.** Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***+*** |  |  | |  |  |
| **10.6.** Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м, **огороджені.**  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***+*** |  |  | |  |  |
| **11.** | **Санітарно-гігієнічні приміщення** | | | | | | | | |
|  | Наявність доступного для МГН туалету:  **10.1.** Наявна універсальна кабіна.  *Пояснення:*  *Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.*  *Примітки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Безымянный2 | ***P1010204*** |  | ***+*** |  |  | |  |
| **10.2.** Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.  *Пояснення:*  *Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.*  *Примітки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | ***+*** |  |  | |  |
| **ІІІ** | **Виборча дільниця** | | | | | | | | |
| **11.** | **Виборча дільниця розташована на поверсі:**  (*необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку*) | **Зазначається, якщо після аудиту 2016 року виборча дільниця змінила місце роботи і буде діяти на базі цього закладу** | |  |  |  |  | |  |
| **12.** | Поверховість будівлі та інформація про доступність поверхів відмінних від першого:  **12.1.** чи є в будівлі ліфт? | 2-03-01 a1 |  |  |  |  |  | |  |
| **12.2.** чи є в будівлі підйомна платформа? |  |  |  |  | |  |
| **12.3.** чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних?  *Примітки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  |  |  | |  |
| **13.** | **Кількість організацій, відомств, підприємств, що розташовані в будівлі, доступність до яких для громадян є вільною:**  *(зазначте фактичну кількість виборчих дільниць у промаркованому віконечку*) |  | |  |  |  |  | |  |
| **14.** | **Вхідні двері** **в приміщення.**  **14.1.** Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна min 85 см? |  |  |  |  |  |  | |  |
| **14.2.** Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей min 80 см?  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  |  |  |  |  | |  |
| **14.3. Висота порогів** у дверях не перевищуює 2,5 см.  (найкраще, коли пороги відсутні)  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  |  |  |  |  | |  |
| **14.4**. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  |  |  |  |  | |  |
| **15.** | Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча дільниця? |  | |  |  |  |  | |  |
| **16.** | Інша інформація:  Терміни пристосування об’єкту :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орієнтовна вартість виконаних робіт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Витрати бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Інше:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |  |  |  |  | |  |